**CAIET DE SARCINI**

privind achiziționarea echipamentului polițienesc

1. **GENERALITĂȚI**

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire întocmită pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia produselor, necesare pentru echiparea angajaților IGP.

Produsele care fac obiectul caietului de sarcini sunt cele redate în tabelul de mai jos:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea****bunurilor materiale** | **Cantitatea****(u.m.)** | **Preț estimativ, lei****(cu TVA)** | **Specificații tehnice privind caracteristica****fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură.****Actul normativ la confection. echipament.** | **Termenul** **de livrare a mărfii** |
| **Lot nr.1** |
| 1 | **Chipiu de paradă** | 200 buc. | 480,00 | Ţesătură semilînă.Densitatea – minim 248 gr/m² .Compoziţie fibroasă:* lînă - 50% - ±5
* poliester - 50% - ±5

(echivalent la costumul de paradă)Cozorocul confecționat din piele rigidă cu ornament.Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.Șnur împletit de culoare argintie dublat pe mijloc cu un segment suplimentar de şnur.Cocardă metalică.GOST 16980-82, pct.5,11 din tabel nr. 2.Chipiul are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice (lăţimile anterioară – 50 mm, lăţimea laterală – 40 mm), două repere posterioare simetrice (lăţimea de 40 mm). În cusătura de asamblare a calotei şi bordurii este introdus un paspoal gri-deschis. Bordura este verticală (lăţimea de 50 mm). Pe părţile laterale superioare ale bordurii sînt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare ale bordurii sînt fixaţi simetric doi nasturi mici de metal de care este fixat şnurul împletit. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul are formă rigidă. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală şi bordura interioară din piele cu perforaţii.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru-închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 60 de zile.  |
| **Lot nr.2** |
| 1 | **Bonetă** | 50 buc. | 250,00 | Ţesătură semilînă.Densitatea – minim 248 gr/m² .Compoziţie fibroasă:* lînă - 50% - ±5
* poliester - 50% - ±5

 (echivalent la costumul de paradă)GOST 16980-82 Boneta este constituită din calotă de formă ovală alungită, formată bordurile laterale şi bordurile răsfrînte. Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare şi cele laterale sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Latura inferioară şi latura laterală posterioară sînt definitivate prin linii drepte. Bordurile răsfrînte se suprapun în partea frontală. Pe bordura răsfrîntă din partea dreaptă a bonetei, la distanţa de 50 mm de la linia medie frontală a produsului şi la distanţa de 10 mm de la terminaţia inferioară a bonetei, este aplicată cocarda. Boneta este prelucrată cu căptuşeală.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 60 de zile. |
| **Lot nr.3** |
| 1 | **Costum de paradă bărbaţi**  | 200 set. | 2750,00 | Compoziţie fibroasă:* lînă - 50% - ±5
* poliester - 50% - ±5

Densitatea - minim 248 gr/m² .GOST 28000-2004GOST 27541-87Nasturi mici şi mari de metal imprimate în centru cu stema.Epoleţi conform gradului special.Ecusoanele MAI și IGP.**Veston**  GOST 27169-86**Vestonul** are croiala clasică, cu lungimea pînă la linia pliului subfesier, este compus din faţă, spate, mînecă şi rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari , plasaţi în trei niveluri. **Reverul este clasic** cu colţ (lungimea-350 mm, lăţimea – 90 mm)**.**Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă (lăţimea - 55 mm).Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părţilor din spate cu clinii laterali se prelucrează 2 şliţ (lungimea de 290 mm şi lăţimea de 40 mm).Mâneca este dreaptă, cu şliţ la manşetă (lungimea de 95 mm şi lăţimea de 30 mm) şi are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. **Pantaloni**GOST 28474-90**Pantalonii** sunt de siluetă semi-ajustată, constituiţi din partea din faţă, partea din spate şi betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar.Faţa laterale.Spatele este prevăzută cu două buzunare orizontale cu doi refileţi (lungimea de 135 mm) și se închide cu nasture şi butonieră.În cusăturile laterale este inclusă vipuşca de culoare gri-deschis (lăţimea de 6 mm).Betelia (lăţimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig.Lungimea pantalonului - terminație fără cută sau cu o cută mică.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.*Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.* Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Pînă la 30 noiembrie 2020 |
| 2 | **Costum de paradă femei**  | 50set. | 2650,00 | Compoziţie fibroasă:* lînă - 50% - ±5
* poliester - 50% - ±5

Densitatea – minim 248 gr/m² .GOST 28000-2004GOST 27541-87Nasturi mici şi mari de metal imprimate în centru cu stema.Epoleţi conform gradului special.Ecusoanele MAI și IGP.**Veston** GOST 27169-86**Vestonul** are croiala clasică compus din faţă, spate, mînecă şi rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari , plasaţi în trei niveluri. **Reverul este clasic** cu colţ (lungimea-350 mm, lăţimea – 90 mm)**.**Partea din faţă se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate cîte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileţi şi clapă (lăţimea - 55 mm).Mâneca este dreaptă fără şliţ la manşetă şi are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți. Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. **Fustă**GOST 50268-92**Fusta** de siluetă dreaptă (lungimea 2-3 cm mai sus sau mai jos de genunchi) și este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui.Betelia (lăţimea de 35 mm) se încheie cu un nasture şi o butonieră.Produsul este prelucrat cu căptuşeală cu 4-5 cm mai sus de terminație.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.*Pentru informaţii suplimentare (mărimi, lungimea mînicilor) se consultă GOST 18825-84.* Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Pînă la 30 noiembrie 2020 |
| 3 | **Cămașă albă cu mîneca lungă** | 250 buc. | 220,00 | Cămaşa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:* bărbați – 200 buc.
* femei – 50 buc.

Compoziţia fibroasă: * poliester 65%;
* viscoză 35%.

Densitatea 160 g/m².Finete fir Nm 70/1(urzeala şi bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din şifonare în urzeala şi bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala şi bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.La guler, foran (fenta), manşete şi capacele buzunarelor inserţia termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150ºC-160ºC, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare.GOST 19867-93Cămaşa din faţă, spate, mînecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi şi butoniere. Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mînecii la terminaţie.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Pînă la 30 noiembrie 2020 |
| **Lot nr.4** |
| 1 | **Cravată cu 3 dungi** | 200 buc. | 40,00 | Densitatea - 248 gr/m² ±5 gr/m²Compoziţie fibroasă: poliester:100%;GOST 28847-90Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) şi bentiţă. Piesa de bază are forma unui trapez alungit şi se finalizează în unghi ascuţit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară.Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 30 de zile. |
| **Lot nr.5** |
| 1 | **Papion** | 50 buc. | 27,00 | Densitatea - 248 gr/m² - ±5 gr/m²Compoziţie fibroasă: poliester:100%;GOST 28847-90Papionul este legat în forma aripilor de fluture. Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 30 de zile. |
| **Lot nr.6** |
| 1 | **Chipiu de patrulare** | 2000 buc. | 147,00 | Ţesătură: „Interlock”Compoziţia fibroasă: poliester 100%Ţesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecţie maximă împotriva condiţiilor nefavorabile.Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare.Inscripția „POLIȚIA” – 3DChipiul este constituit din 5 clini întăriţi şi un cozoroc. Terminaţiile clinilor sînt dublate de o şuviţă din material de bază. Ajustarea circumferinţei şepcii se face prin banda Velcro. Pe clinul frontal se brodează Inscripția „POLIȚIA”. În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminaţia şepcii este dublată cu o şuviţă de ţesătură de 2,5 cm lăţime, îndoită pe marginea liberă şi tighelată îngust. Cozorocul se confecţionează din 2 straturi de material de bază şi un strat de întăritură de plastic. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.7** |
| 1 | **Costum de patrulare primăvară-toamnă**  | 1000 set. | 800,00 | Ţesătura „RIP-STOP”Compoziţia fibroasă: * bumbac 35%;
* poliester 65%,.

Densitate: 230 ± 15 g/m²Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:* pe urzeală 2%;
* pe bătătură 2%;

Sarcina de rupere, N: * urzeala 1000N;
* bătătura 800N

Rezistenţa vopsirii (spălării):* schimbarea culorii 4,
* vopsirea ţesăturii albe de bbc 4.

Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8%Inscripţia brodată pe spate şi pe piet (stînga) „POLIŢIA”.[ГОСТ](http://internet-law.ru/gosts/gost/1761/) 24870-81, (номер полнотной группы - 2).**Scurta** de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lăţimea de 40 mm), croită integral cu faţa de produs. Faţa scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refileţi cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea superioară a părţilor din interiorul scurtei se prelucrează cîte un buzunar.Partea din spate se constituie din trei repere, unul – central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sînt proiectate pliuri de libertate unidirecţionate(lungimea de 320 mm şi adîncimea de 40 mm).Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecţie (cotiere) cu lungimea de 180 mm. Gulerul este de tip ştei conic (lăţimea de 50 mm).Produsul este prelucrat cu căptuşeală pînă la terminaţie.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. **Pantalonii** sînt de siluetă semi-ajustată, îngustaţi spre terminaţie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feţei şi se realizează prin fermoar.Betelia (lăţimea de 40 mm) prelucrează conturul superior al produsului şi este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cîrlig.Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecţie (genunchiere).În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.8** |
| 1 | **Tricou POLO** | 1000 buc. | 198,00 | Ţesătură tricotată Compoziţie fibroasă:* bumbac 35 %
* poliester 65 % , inclusiv spandex

Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167.Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Nasturi mici din plastic.Inscripţia brodată pe spate şi pe piet (stînga) „POLIŢIA”.Banda Velcro pe piept partea dreaptă. Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci şi guler. Pieptul şi spatele sînt confecţionate dintru-un singur reper tricotat uniform. În răscroială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părţi cu bentiţă dublu tricotată cu lăţimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi. Mîneca este executată dintr-un singur reper.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.Terminaţiile tricoului şi ale mînecilor sînt prelucrate cu betelie şi, respectiv, cu manşete elastice dublu tricotate.Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lăţimea de 8 cm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 60 de zile. |
| **Lot nr.9** |
| 1 | **Tricou**  | 3000 buc. | 85,00 | Compoziţie fibroasă:* bumbac - 60%,
* poliester - 40%.

Densitatea 230-250 gr/m² [ГОСТ](http://internet-law.ru/gosts/gost/1761/) 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2).Tricoul este constituit din faţă, spate, mîneci şi răscroiala gîtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).*Modelul tip şi nuanţa de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.* Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 60 de zile. |
| **Lot nr.10** |
| 1 | **Fes negru** | 2000 buc. | 117,00 | Ţesătură: „Tricotaj”Compoziţie fibroasă:* lînă/bumbac - 60%
* poliester - 40%

Lungime 26-27 cmStrat dubluMărime universală.Fesul are un singur reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrîntă.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.11** |
| 1 | **Costum de iarnă** | 2000 set. | 950,00 | Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi:PES – 92%;SPANDEX – 8%;Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă.Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte.Sarcina de rupere, N – 34;Rezistenţa vopsirii (spălării) – 4 , apei distillate – 4.Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:* pe urzeală – 3,0;
* pe bătătură – 2,0;

Impermeabilitate la apă, min.50.Particularități:* protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici;
* igienic;
* ușor pentru întreținere;
* rezistent la poluare.

Captușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2.Sinteponul de aplică după cum urmează:* Scurta (piept, spate și mînecă) - 200 gr/m2
* Gluga - 100 gr/m2
* Pantaloni: cracii (față și spate) - 150 gr/m2; piepții (față și spate) - 100 gr/m2.

Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.Inscripţia brodată pe spate şi pe piet (stînga) „POLIŢIA”.[ГОСТ](http://internet-law.ru/gosts/gost/1761/) 24913-81, (номер полнотной группы - 2).**Costumul** este constituit din:1. ***scurtă*** cu piepţi, spate, mîneci şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fentă (lăţimea de 45 mm) croită pe faţa produsului.

 Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileţi și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea inferioară a părţilor din faţă se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga.Terminaţia mînecii este prelucrată cu manşetă, flexibilă pe partea inferioară a mînecii, datorită panglicii elastice.Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical.Produsul este prelucrat cu căptuşeală.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic din metal. Terminaţia scurtei este prelucrată cu betelie lată, încheiată. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice.b) ***pantaloni*** sunt constituiţi din faţă, spate, betelie şi pieptar cu bretele.Faţa este formată din două părţi simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un şliţ care se încheie cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare oblice. Betelia, montată în cusătura taliei, are prelungiri în faţă (pieptar) şi în spate (spătar), prevăzute cu bretele ajustabile. Produsul este prelucrat cu căptuşeală.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.12** |
| 1 | **Scurtă de iarnă** | 2000 buc. | 1000,00 | Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi:PES – 92%;SPANDEX – 8%;Membrană TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă.Densitate – 180g/m2 ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte.Sarcina de rupere, N – 34;Rezistenţa vopsirii (spălării) – 4 , apei distilate – 4.Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:* pe urzeală – 3,0;
* pe bătătură – 2,0;

Impermeabilitate la apă, min.50.Particularități:* protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici;
* igienic;
* ușor pentru întreținere;
* rezistent la poluare.

Căptușală matlasată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m2.Sinteponul de aplică după cum urmează:* Scurta (piept, spate și mînecă) - 200 gr/m2
* Gluga - 100 gr/m2.

Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.Inscripţia „POLIŢIA” brodată pe piet (stînga), iar pe spate inscripția poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro. Scurta este de siluetă dreaptă cu lungimea pînă la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mînecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminaţia produsului şi capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor faţă.Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refileţi și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale. Pe partea inferioară a părţilor din faţă se prelucrează cîte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea interioară – un buzunar ce se încheie cu bandă velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din stînga.Terminaţia mînecii este dreaptă puțin îngustată, pe interior la terminația mînecii cu manjetă tricotată.  Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical. Terminaţia scurtei în spate este cu 5 cm mai alungită decît partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm). Produsul este prelucrat cu căptuşeală.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nature mic din metal. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.13** |
| 1 | **Epoleți brodați** | 5000 per. | 21,00 | Densitatea – 220-240 gr/m² ± 5 gr/m² Compoziţie fibroasă: poliester - 100%.Stofa este dublată cu adeziv nețesut cu densitatea de 60 ± 5gr.În interiorul epoletului stofă este lipită pe o fîșie de carton tehnic rezistent la apă cu grosimea de 0.5-0.6 mm.Partea din spate a epoletului este prelucrată cu adeziv nețesut de culoare neagră cu densitatea de 60 gr/ m2.Epoletul este cusut prin părți la o distanță de 01mm pe o fîșie de panglică cu grosimea de 07-08 mm cu o tăietură adîncită în formă de unghi pentru poziționarea nasturelui.Aplicarea broderiei conform gradului.Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | În decurs de 60 de zile. |
| **Lot nr.14** |
| 1 | **Centură lată** | 800 buc. | 110,00 | Material curea: neylon P.A.-100%Confecționata material rezistent.Grosime 0,2-0,3 mm Lățime: 5 cmCuloare: neagrăPe interior si capete banda velcro cu lățimea de 50mmCentura este de culoare neagră confecționatș din trei straturi. Centura este cu cataramă de închidere-deschidere cu siguranță (2 siguranțe), tot pe centură se află două inele de reglaj montate de o parte și de cealaltă a cataramei.Centurile tactice sunt confecționate pe 5 dimensiuni după cum urmează: 1. 110-115 cm;
2. 120-125 cm;
3. 130-135 cm;
4. 140-145 cm;
5. 150-155 cm.

Măsurarea centurilor este realizată avînd cele două capete îndoite (18 cm fiecare).Material cataramă: poliamidPe cataramă să fie imprimată emblema IGP.Catarama se închide cu siguranță și cu posibilitatea de reglare. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).Aspectul exterior conform modelului aprobat.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.15** |
| 1 | **Pantofi de patrulare**  | 2000 per. | 600,00 | Pantofii se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:* bărbați – 1400 buc.
* femei – 600 buc.

Piele naturală Interior căptușeală este executată din piele şi ţesătură.Talpa:- poliuretan dublă - antiderapantă, antistatică- rezistentă la produse petroliere și acizi- sistem soc absorbant încorporat- rezistență mare la uzură- foarte flexibilă şi bună termoizolatoarePiele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Pantofii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Căptuşeala este executată pînză. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă, cel interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu şiret.GOST 26167-84GOST447-91Aspectul exterior conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | În decurs de 60 de zile. |
| 2 | **Bocanci de vară** | 1265 per. | 700,00 | Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:* bărbați – 1400 buc.
* femei – 600 buc.

Bocanii de iarnă se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:* bărbați – 1400 buc.
* femei – 600 buc.

Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafaţă naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimative, hidrofobizate (rezistente la apă) şi rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună. Talpa:- poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporatBocancul are întăritură la vîrf și călcîi pentru protecția picioruluiÎnălțime carîmb 21 cm.Interior căptușeală:căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara;  - căptușeală blană – iarnaGOST-28422-89; GOST-939-94Bocancii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior.**Ansamblul superior** este format din trei subansambluri: exterior, interior şi căptuşeală. ***Subansamblul exterior*** este alcătuit din căpută, carîmbi, ştaif flexibil cu configuraţie specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabil).***Subansamblul interior*** este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. ***Căptuşeala*** interioară este executată parţial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspiraţie, tratată antimicotic şi antibacterian, iar pentru vipuşca interioară – etichetă din piele naturală. puşca interioară şi etichetă – din piele naturală.**Ansamblul inferior** este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. ***Subansamblul exterior*** este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat în toc. ***Subansamblul interior*** – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi glenc metalic.***Subansamblul intermediar*** este alcătuit din bombeu şi ştaif.Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele.Căptuşeala GOST 26167-84GOST447-91Aspectul exterior conform modelului APROBAT.Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră | În decurs de 60 de zile. |
| 3 | **Bocanci de iarnă** | 2385 per. | 750,00 | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.16** |
| 1 | **Vesta tactică** | 250 buc. | 700,00 | Vesta tactică este confecționată din nylon durabil 900 D - 1680 D, pungile sunt plasate astfel încât să fie accesibile din orice poziție. Are o închidere cu fermoar de o rezistență înaltă, în partea de sus a fermoarului este aplicată o curelușă unică cu copcă din metal pentru a împiedica tragerea fermoarului și o curelușă cu copcă din metal în partea de jos a fermoarului pentru a preveni deteriorarea fermoarului. Umerii și părți laterale sunt reglabile, se potrivesc până la un piept de 127 cm. Toate husele sunt cu sistem de închidere dublu: prin bandă velcro și copcă.Toate cusăturile sunt întărite pentru a fixa uneltele. Bandă de velcro tip Loop adhesive (partea cu bucle) pe spate și husa din față pentru cătușe pentru atașarea ecuson detașabil cu inscripția „POLIȚIA”. Loc pentru bodcamera –panglica nailon pe partea dreapta la nivelul Husă pentru stație radio.Culoarea vestei – negru**Ecusoane detașabile «POLIȚIA »:****Ecusoane detașabile** pentru vestă tactică cu inscripția: **«POLIȚIA»** din material textil polyester - 100%. Metodă de imprimare serigrafică cu vopsea polimerică.Complet din două ecusoane detașabile de culoarea albastru închis, pe banda velcro tip Hook adhesive (partea cu cârlige): 1. Ecuson mare pentru fixarea pe spate cu dimensiunile: 32 cm x 7 cm. -1buc 2. Ecuson mic pentru fixarea pe piept cu dimensiunile: 10 cm x 6 cm.—2 buc.Parametrii pentru vesta tactică multifuncțională (Anexa la Caietul de sarcini privind achiziționarea echipamentului polițienesc).Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.17** |
| 1 | **Costum de antrenament mozaicat**  | 265 set. | 800,00 | Stofă diagonală culoare mozaic MULTICAM BLACKDensitatea – 215+/-10 gr/m² Compoziție fibroasă:* bumbac - 35%;
* poliester - 65% .

Modificarea dimensiunilor după spălare:* max pe urzeală 2%,
* pe bătătură 2%;.

Sarcina de rupere:* urzeală 1000N,
* bătătură 800N.

Rezistența vopsirii - 4; vopsirea țesetuii alba de bbc - 4.Indicii de întindere a țeseturii nu mai puțin de 8%.Costum de antrenament mozaical compus din tunică și pantaloni***Tunica*** este constituită din piepţi, spate, mîneci şi glugă. Piepţii sînt formaţi din două repere simetrice. Ei se încheie într-un rînd de nasturi plasaţi în şase niveluri. Este o închidere prelucrată cu sublaist care acoperă butonierele. În scopul ajustării tunicii, în interior, pe linia taliei este aplicată o bentiţă, prin care este trecut un şiret, de asemenea pe interior sunt două buzunare. Marginea tunicii este prelucrată cu tăietură închisă, prevăzută, de asemenea, cu un şiret. Mîneca este montată cu o singură cusătură. Pe partea superioară a mînecilor sînt aplicate două buzunare oblice cu sistem de închidere pe fermoar. Marginea mînecii se îngustează pe elastic. În regiunea cotului este aplicată o întăritură suplimentară de formă dreptunghiulară din ţesătura de bază. ***Pantalonii*** de antrenament sînt cofecţionaţi din ţesătura de bază, mozaicată, sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu şapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminaţia pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic.*Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).**Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.**Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.* | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.18** |
| 1 | **Costum de serviciu (scurta şi pantaloni)** | 395 set. | 800,00 | Țesetură Rip-Stop cu aţă armată Compoziția fibroasă:* bumbac - 35%
* poliester - 65%

Densitatea – 230 +/-5 gr/m² Costumul este compus din:a) ***scurtă*** neagră cu piepţi, spate, mîneci şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fentă, cu lăţimea de 45 mm.Scurta este ajustată la linia taliei şi formată din două repere simetrice.Pe partea de sus sînt aplicate două buzunare de tip cămașă cu clape, care se încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu bandă velcro. La o distanță de 1 cm deasupra buzunarelor sînt aplicate, cu ajutorul benzii velcro, două elemente de formă dreptunghiulară.Pe partea dreaptă a reperului faţă este aplicată inscripția detașabilă „POLIȚIA”, iar pe partea stîngă – inscripţia „RH grupei de sînge”, ambele fiind de culoare galbenă.Mînicile sînt formate din două piese. În regiunea cotului sînt aplicate cotiere din țesătura de bază. Pe mînecă sunt aplicate 2 buzunare de tip semi-ghiozdan.Pe partea superioară a mînecii stîngi se aplică ecusonul Inspectoratului General al Poliţiei, iar pe mînecadreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției, aprobate de către Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova.Partea din spate este prevăzută cu platcă în regiunea omoplaţilor, garnisită cu tighel decorativ. La spate se aplică inscripţia detaşabilă „FULGER” de culoare galbenă.Marginea mînecii este prevăzută cu o manșetă, care se încheie cu ajutorul bandei velcro. Pe umerii scurtei sînt aplicați epoleți din țesătura de bază, care se fixează pe scurtă cu nasture, gulerul este de tip tunică cu colţuri ovale;b) ***pantalonii*** de culoare neagră de serviciu sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziţionat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm şi lăţimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzii velcro, aplicate pe colţurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu şapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminaţia pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic. *Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).**Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT.**Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.*  | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.19** |
| 1 | **Costum de intervenție** | 269 set. | 750,00 | Țesetură Rip-Stop protecția maximă împotriva condițiilor nefavorabile.Compoziția fibroasă:* bumbac - 35%,
* PES - 65% .

Densitatea superficială – 220 +/-10 gr.m2Modificarea dimensiunilor după spălare:* max pe urzeală 2%,
* pe bătătură 2%.

Sarcina de rupere:* urzeală 1000N,
* bătătură 800N.

Rezistența vopsirii - 4,vopsirea țesetuii alba de bbc - 4.Indicii de întindere a țeseturii nu mai puțin de 8% **Costumul** este compus din:a) ***scurtă*** este compusă din piepţi, spate, mîneci şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu fentă, cu lăţimea de 45 mm. Scurta este ajustată la linia taliei şi formată din două repere simetrice.Pe partea de sus sînt aplicate două buzunare de tip cămașă cu clape, care se încheie cu ajutorul clapelor, prevăzute cu bandă velcro. Mînicile sînt formate din două piese. În regiunea cotului sînt aplicate cotiere din țesătura de bază. Pe mînecă sînt aplicate 2 buzunar.Marginea mînecii este prevăzută cu o manșetă, care se încheie cu ajutorul bandei velcro.Gulerul este de tip tunică cu o extremitate puțin mai alungită cu 8 cm si se aplica banda velcro pe ambele parți (interior și exterior).b) ***pantalonii*** sînt constituiţi din faţă, spate şi betelie. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sînt prelucrate buzunare laterale, cu linia de intrare oblică. În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat cîte un buzunar aplicat. Buzunarul este poziţionat la nivelul liniei laterale, cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar, cu lungimea de 220 mm, este orientată oblic sub un unghi de 20°, adîncimea pungii pe conturul orientat posterior constituie 235 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă cu lungimea de 225 mm şi lăţimea de 65 mm. Clapele de închidere a buzunarului sînt prevăzute cu ajutorul benzii velcro, aplicate pe colţurile acestora. Betelia montată în cusătura taliei este prevăzută cu şapte găici cu lățimea de 3 cm pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui şi al copcii. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază. Terminaţia pantalonilor este prelucrată cu bretele din elastic. *Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).**Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT.**Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.*  | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.20** |
| 1 | **Cagulă neagră** | 395 buc. | 130,00 | Compoziţie fibroasă:* bumbac: 65%
* poliester în amestec cu elastan: 35%

Cagula ofera o protecție sporită împotriva frigului, a vîntului, a prafului sau a razelor UV ale soarelui. Aceasta este moale, subțire, elastică și nu se șifonează.Țesătura oferă performanțe superioare pentru respirabilitate, absorbție, răsucire, durabilitate și rezistența la abraziune. Aceasta nu irită pielea.Marimea este universala si poate fi purtata sub orice tip de casca. Se poate folosi pe tot parcursul anului, în timpul verii, se utilizează pentru absorbția transpirației și protecția împotriva soarelui, iar iarna ajută la protejarea impotriva vîntului și a frigului. Mărime universală**Cagula** reprezintă o glugă închisă, cu orificiu oval în dreptul ochilor. *Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).**Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT.**Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.*  | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.21** |
| 1 | **Beretă** | 215 buc. | 300,00 | Compoziţie fibroasă: lînă 100 % GOST 27542-87**Bereta** este confecţionată din fetru modelat pe calapod special. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea laterală dreaptă sînt două capse. Marginea beretei este prelucrată cu bordură din piele naturală în care este introdus un şiret. Bereta este căptuşită cu ţesătură de bumbac. Obligator oferta v-a fi însoţită de mostră. *Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).**Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT.**Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.*  | În decurs de 90 de zile. |
| **Lot nr.22** |
| 1 | **Vestă reflectorizantă**  | 1200 buc. | 125,00 | Compoziție fibroasă: material sintetic durabil (microfiber de 100% polyester).Densitatea -120-130 g/m2.Retro-reflectivitate de cel puțin 420 cd / lux.m2 cu un unghi de iluminare de 5º, un unghi de observație de 12º. După aria elementelor de semnal, vesta aparține clasei a II-a de vizibilitate (semnalizată la lumina zilei și în întuneric).Asigură o ventilație excelentă.Informații suplimentare:* culorile semnalizante;
* elemente reflectorizante;
* impermeabilă.

Vesta este de siluetă dreaptă.Sistem de închidere central cu fermoar. Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip șah (lățimea-5 cm).Inscripţia pe spate şi pe piept, pe partea superioară a părţilor din faţă la nivelul liniei bustului, în partea stîngă „POLIŢIA” cu efecte reflectorizante, iar pe partea dreaptă bandă velcro pentru gradele speciale.Produsul este prevăzut cu buzunare la nivelul pieptului pentru stația radio și body cameră. Amplasarea și dimensiunile buzunarelor urmează a fi coordonate la confecționarea vestei.Aspectul exterior și nuanța de culoare (galben-verzui), conform modelului APROBAT. Oferta va fi însoţită de mostră.Vesta se va confecționa conform ГОСТ Р – 12.4.219-99. | În decurs de 60 de zile. |

Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .

**Agenţii economici participanţi la licitaţia publică, sînt obligaţi:**

1. să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;
2. să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de **Certificat de conformitate,** conformart. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”, document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;
3. să demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman.

**II. MARCAREA ŞI AMBALAREA**

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).

Produsele vor fi împachetate în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi.

**III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII**

**Depozitarea** se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.

**Transportul** produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar.

**Anexa**

**la Caietul de sarcini privind**

**achiziționarea echipamentului polițienesc**

**Parametrii pentru vesta tactică multifuncțională**

Husă încărcătoare

Husă telefon

Husă balonaș cu gaze

Husă încărcător

Husă cătușe

Husă lanternă

Husă pistol

Husă stație radio

Fixare body-cameră

**POLIȚIA**

Înălțimea – 50 cm ( 15 buc.), 55 cm ( 50 buc.), 60 cm ( 25 buc.), 65 cm ( 25 buc.).

Lățimea – 50 cm ( 15 buc.), 55 cm ( 50 buc.), 60 cm ( 25 buc.), 65 cm ( 25 buc.).

Componentele setului:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor** | **X (cm)** | **Y (cm)** | **Z (cm)** |
| 1 | Husă pentru stație radio/telefon mobil de serviciu  | 6-8 | 7-8 | 5-6 |
| 2 | Husă pentru încărcător electrosocer TEZER | 11-12 | 20 | 4-5 |
| 3 | Husă pentru telefon/acumulator | 8-9 | 6-7 | 4-2 |
| 4 | Husă pentru lanternă | 4-5 | 24 | 4-5 |
| 5 | Husă pentru cătușe | 12-14 | 14-15 | 2-3 |
| 6 | Husă pentru încărcător  |  14-15 | 10-11 | 3-4 |
| 7 | Husă pentru balonaș de gaz | 4-5 | 24 | 4-5 |
| 8 | Husă pentru încarcator telefon | 4-5 | 16 | 2-3 |
| 9 | Loc pentru body camera – panglica nailon (partea dreaptă, superioară a vestei) | 10 | 2 | 1 |
| 10 | Curelușă pentru fixarea armei (din cablu) | Strânsă 50 cm, Desfăcută~130 cm |

*Notă: X- orizontală, Y- vertical, Z – adâncime.*